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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 4x 2,5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Länge: 2 m, weiß

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter, 4-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i4, Buchse GST18i4, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: weiß
Halogenfrei: nein
Länge: 2 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i4 K1 BS 25E 20WS
Bestellnummer: 92.208.2000.2 

