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gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 4x 1,5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Länge: 1 m, weiß

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 4-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST18i4, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: weiß
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i4 K1 B- 15E 10WS
Bestellnummer: 92.207.1003.2 

