
gesis® Snap-In, Stecker, 5-polig, für Gehäuseeinbau, 250/400 V, 20 A, maigrün

System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Materialstärke: 0,5 - 1,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 1,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: 1, 2, PE, 3/N, 4
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 F S2 RV GN04
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