
gesis® Verteiler, 5-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 250/400 V, 20 A, maigrün

System gesis® CLASSIC - Verteiler für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, Ausführung als Kombi-Verteilerblock in H-Form, 5-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an Verteilerbefestigungsplatte 07.413.6853.1, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Eingang: 1
Ausgänge: 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i5 V 3P1 V GN04
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 92.050.7253.0


