
gesis® Verteiler, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 250 V, 20 A, lachsrot

System gesis® CLASSIC - Verteiler für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, Ausführung als Kombi-Verteilerblock in H-Form, 3-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an Verteilerbefestigungsplatte, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung tomatenrot.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Eingang: 1
Ausgänge: 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 V 3P1 RT03 
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