
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m;2 h)/69, Buchse, 5-polig, 250/400 V, 25 A, betongrau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m;2 h)/69, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung betongrau/schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m;2 h)/69
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6,0 mm² (ohne Aderendhülsen)
Leitungsdurchmesser: 13,0 - 18,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: L, N, PE, 1, 2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST25I5S6B1 ZR3SV GR03
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