
RST® MICRO Verteilerblock, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, Serienschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, ~50/120 V, 8 A, kieselgrau

System RST® MICRO - Verteilerblock IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung mit 1x Eingang und 3x Ausgang, 2-polig, in Serienschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, mechanische/farbliche Kodierung kieselgrau.

Bemessungsspannung: ~50/120 V
Bemessungsstrom: 8 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtungsmaterial: NBR
Eingang: 1
Ausgänge: 3, in Serienschaltung
Halogenfrei: ja
Abmessungen: 47x50,6x22,8 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST08I2B 3P1 F VG GR
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