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RST® MICRO Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, offenes Ende, 2x 0,75 mm², ~50/-120 V, 6 A, Länge: 2,5 m, kieselgrau

System RST® MICRO - konfektionierte H05RN-F Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 0,75 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST08i2, freies Ende (ultraschallverdichtet), mechanische/farbliche Kodierung kieselgrau.

Bemessungsspannung: ~50/-120 V
Bemessungsstrom: 6 A
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 2,5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST08I2 -S 08 25GR
Bestellnummer: 41.427.2538.8 

