
RST® MICRO Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 2-polig, 250/400 V, 8 A, lichtblau 

System RST® MICRO - Rundsteckverbinder in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, sehr kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 8 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,2 - 1,0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,22 - 1,0 mm²
Leitungsdurchmesser: 4,0 - 7,0 mm
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid, halogenfrei, V0, f1
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2/N
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST08I2S B1 ZR1 BL
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