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RST® MINI Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 5x 1,5 mm², Netz/Signal, Eca, Länge: 1 m, türkisblau

System RST® MINI - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST16i5, Buchse RST16i5, nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung türkisblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST16I5K1BS 15PH 10TB
Bestellnummer: 46.452.1000.6 

