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RST® MINI Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 1 m, schwarz

System RST® MINI - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST16i3, Buchse RST16i3, nach IEC 61535, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST16I3K1BS 15P 10SW
Bestellnummer: 46.432.1000.1 

