
RST® MINI Kompaktverteiler, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 5-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 400 V, 16 A, schwarz

System RST® MINI - Verteiler für Rundsteckverbinder IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung mit 1x Eingang und 3x Ausgang, 5-polig, fertig verdrahtet, halogenfreie Verdrahtung mit 1,5 mm², mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtungsmaterial: NBR
Eingang: 1
Ausgänge: 3
Halogenfrei: ja
Abmessungen: 104x162x57,2 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16I5B 3P1 F VG SW
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