
RST® MINI Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 2-polig, laubgrün

System RST® MINI - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung laubgrün.

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25 - 2,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 2, 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16I2S S1 M00 GN
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