
RST® MINI Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 3-polig, 400 V, 16 A, laubgrün 

System RST® MINI - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, sehr kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung laubgrün.

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 5,0 - 9,5 mm
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2, PE
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16I3S B1 ZR1 GN
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