
RST® MINI Verteilerblock, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, Serienschaltung, 400 V, 16 A, signalbraun

System RST® MINI - Verteilerblock IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung mit 1x Eingang und 2x Ausgang, 2-polig, in Serienschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit über Befestigungsplatte, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtungsmaterial: NBR
Eingang: 1
Ausgänge: 2, in Serienschaltung
Halogenfrei: ja
Abmessungen: 55x59,85x29 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16I2B 2P1 F VGS BR
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 46.030.1354.4


