
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 6-polig, 250/400 V, 20 A, mit Kontaktabdichtung, türkisblau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 6-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Kontaktabdichtung, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung türkisblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 10,0 - 14,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: L, N, PE, 1, 2, Ls
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I6S B1 ZR2 TB04
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