
RST® Kompaktverteiler, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 250 V, 20 A, schwarz

System RST® CLASSIC - Verteiler für Rundsteckverbinder IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung als Verteilergehäuse für die wahlfreie Bestückung mit bis zu vier M25 Geräteanschlüssen IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, fertig verdrahtet, halogenfreie Verdrahtung mit 2,5 mm².

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Eingang: 1
Ausgänge: 3
Halogenfrei: ja
Abmessungen: 104x162x57,2 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3B 3P1 F VG SW
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