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RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, freies Ende, 5x 2,5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca, Länge: 1 m, schwarz

System RST® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter IP66/68(3 m; 2 h)/69, 5-polig, 2,5 mm², Brandklasse Cca, Ausführung: Buchse RST20i5, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Cca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I5K1B 25C 10SW
Bestellnummer: 96.453.10C3.1 

