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RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 8 m, laubgrün

System RST® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse RST20i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung laubgrün.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 8 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3K1B 15PH 80GN02
Bestellnummer: 96.232.8005.7 

