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RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 4 m, laubgrün

System RST® CLASSIC - konfektionierte H07RN-F Anschlussleitung mit Schutzleiter IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung laubgrün.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H07RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 4 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3K1S 15H 40GN02
Bestellnummer: 96.232.4036.7 

