
RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Länge: 2 m, schwarz

System RST® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse B2ca, mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i3, Buchse RST20i3, nach IEC 61535, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05Z1Z1
Brandklasse: B2ca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: ja
Länge: 2 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3K1BS 15B 20SW
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