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RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 2x 1,5 mm², Kleinspannung, Eca, Länge: 7 m, signalbraun

System RST® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i2, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 7 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I2K1S 15PL 70BR01
Bestellnummer: 96.222.7008.4 

