[bookmark: _GoBack]
RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 2x 1,5 mm², Kleinspannung, Länge: 3 m, signalbraun

System RST® CLASSIC - konfektionierte Ölflex Classic 110 Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i2, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: Ölflex Classic 110
Farbe der Leitung: kieselgrau
Halogenfrei: nein
Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I2K1S 15PL 30BR01
Bestellnummer: 96.222.3098.4 

