
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, gewinkelt, 7-polig, 250/400 V, 20 A, lichtblau 

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Stecker, 90° gewinkelt, 7-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 6,0 - 10,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I7S S1 YR1 BL
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 96.073.4053.9


