
RST® Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 6-polig, 250 V, türkisblau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 6-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung türkisblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Gewinde: M16x1,5
Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: L, N, PE, 1, 2, Ls
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I6S S1 M03A TB04
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