
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 5-polig, 250 V + Dimmen, türkisblau

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung türkisblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 4,0 mm²
Leitungsdurchmesser: 13,0 - 18,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: L, PE, N, D1, D2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I5S B1 ZR3SA TB04
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