
RST® Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 4-polig, AS-i 24 V, signalbraun

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Gewinde: M20x1,5
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 4,0 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 4, 3, 2, 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I4S S1 M00L BR01
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