
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Doppelanschluss, 3-polig, 250 V, 20 A, lichtgrau 

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Stecker mit Doppelanschluss (zwei Leitungsanschlüsse/Kabelverschraubungen), 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 6,0 - 10,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: L, N, PE
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3S S1 ZRX GL
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 96.032.4253.0


