
RST® Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 3-polig, Kleinspannung, signalbraun

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Gewinde: M20x1,5
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 - 1,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: 2, 1, PE
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3F S2 M00L BR01
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