
RST® Verteiler, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit, 250 V, 20 A, lichtgrau

System RST® CLASSIC - Verteiler für Rundsteckverbinder IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung als Kombi-Verteilerblock in H-Form, 3-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit integrierter Verriegelung, mit Befestigungsmöglichkeit, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Eingang: 1
Ausgänge: 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3V 3P1 F V GL
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