
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, gewinkelt, 2-polig, Kleinspannung, signalbraun 

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 90° gewinkelt, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 - 1,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 6,0 - 10,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I2F B23YR1 L BR01
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