
RST® Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Doppelanschluss, 2-polig, Kleinspannung, signalbraun

System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse mit Doppelanschluss (zwei Leitungsanschlüsse/Kabelverschraubungen), 2-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm²
Leitungsdurchmesser: 6,0 - 10,0 mm (H05VV, H07RN-F)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: 1, 2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I2S B13ZRXS L BR01
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