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RST® MINI Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 2,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 1 m, lichtblau

System RST® MINI - konfektionierte H07RN-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 2,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST16i3, Buchse RST16i3, nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H07RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST16I3K1BS 25G 10BL07
Bestellnummer: 46.433.1030.9 

