
RST® MINI MOLA Geräteanschluss M20 mit Kontaktabdichtung, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 5-polig, 250 / 400 V, 16 A, schwarz

System RST® MINI MOLA - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, selbstverriegelnd, mit Kontaktabdichtung, zur vereinfachten oder automatisierten internen Verdrahtung von Leuchten oder ähnlichen Verbrauchern, Gehäuse und Treiber/Vorschaltgeräte können durch den zweiteiligen Aufbau unabhängig voneinander verdrahtet und später zusammengeführt werden, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Steckfederanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 / 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Durchmesser/Gewinde: M20
Wandstärke: bis 4 mm
Anschlussquerschnitt Durchverdrahtung: 1,0 - 2,5 mm² (mit Aderendhülsen bis 1,5 mm²)
Anschlussquerschnitt Abgang (eindrähtig): 0,5 - 1,0 mm²
Anschlussquerschnitt Abgang (feindrähtig): 0,75 - 1,0 mm²
Anschlussquerschnitt Abgang (Aderendhülse): 0,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 2
Kennzeichnung: 1, 2, 3, N, PE
Kontaktabdichtung pro Pol: ja
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16I5 2 D03 MSW
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