
podis® CON Leitungsendstück 5G6, schwarz/transparent

System podis® CON - Leitungsendstück für podis Flachleitung 5G6; Schutzart IP65; Farbe schwarz/transparent

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: podis 5G6
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