
RST® Geräteanschluss, IP66/67/69K, Stecker, 4-polig, 250/400 V, 50 A, mit Lagerfixierungsnocken

System RST® POWER - Geräteanschluss in Schutzart IP66/67/69K, Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Lagerfixierungsnocken, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 50 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/67/69K
Anschlussquerschnitt: 4,0 - 16,0 mm²
Verschraubung: M32
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: PE, 1, 2, 3
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST50I4S S1 ZM02V SW
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