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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 3x 2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Länge: 4 m, tomatenrot

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, Buchse GST18i3, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung tomatenrot.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: ja
Länge: 4 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 K1 BS 25H 40TR01
Bestellnummer: 92.298.4060.0 

