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gesis® Leitung, Buchse, SCHUKO-Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 1 m, schwarz

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Leitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Ausführung: Buchse GST18i3 mit SCHUKO-Stecker nach DIN 49441, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 K1 BD 15 10SW
Bestellnummer: 92.232.1007.1 

