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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 1 m, braun

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung ohne Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, Buchse GST18i3, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung braun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP40
Typ der Leitung: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18i3 K1 BS 15E 10BR05
Bestellnummer: 92.232.1000.4 

