
gesis® Verriegelung GST18, 3-, 4- oder 5-polig, schwarz

System gesis® CLASSIC - Verriegelung für Lötteile GST18, 3-, 4- oder 5-polig, schwarz.

Werkstoff: Polyamid
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: GST18 SW
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