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RST® MICRO Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 0,75 mm², 250/400 V, 6 A, Länge: 4 m, mit Kontaktabdichtung, schwarz

System RST® MICRO - konfektionierte H05RN-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 0,75 mm², mit Verriegelung, mit Kontaktabdichtung, Ausführung: Stecker RST08i3, Buchse RST08i3, mechanische/farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 6 A
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H05RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 4 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: RST08I3 BS 08 40SW
Bestellnummer: 4L.437.4030.1 

