
RST® MICRO Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 4-polig, 250/400 V, 8 A, mit Kontaktabdichtung, lichtblau

System RST® MICRO - Geräteanschluss , Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Kontaktabdichtung, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 8 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,2 - 1,0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,22 - 1,0 mm²
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid, halogenfrei, V0, f1
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2/N, 3, 4
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST08I4S S1 M00 BL
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