
RST® MINI Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, schwarz

System RST® MINI - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Wandstärke: bis 5 mm
Anschlussquerschnitt: 0,25 - 2,5 mm² (bis 1,5 mm² Aderendhülse verwendbar)
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: PE, N, 3, 2, 1
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16I5S S1 M00 SW
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