
RST® MINI Verschluss-Stück, IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Stecker, mit Verlierschutz, lichtgrau

System RST® MINI - Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Steckerteile RST16 2-/3-polig, mit Befestigungsband zum Aufrasten auf Steckverbinder und Geräteanschlüsse, lichtgrau.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16 B VS GL
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