
RST® Geräteanschluss M25, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 7-polig, 250 V, mit Kontaktdichtung, lichtblau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 7-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Kontaktdichtung, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Gewinde: M25x1,5
Anschlussquerschnitt: 0,2 – 2,5 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I7S S1 M02A BL
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