
RST® Leitung, Buchse, CEE 7/4-Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 1,5 m, schwarz

System RST® CLASSIC - konfektionierte H07RN-F Leitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Ausführung: Buchse RST20i3 mit CEE 7/4-Stecker nach DIN 49441, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Typ der Leitung: H07RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 1,5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3K1BI 15 15SW
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