
RST® Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Stecker, 4-5-polig, mit Verlierschutz, schwarz

System RST® CLASSIC - Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Steckerteile RST20i4 und RST20i5, mit Verlierschutz, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I5 VS SW
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