
RST® Geräteanschluss M16, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, 7° abgewinkelt, 3-polig, 250 V, 20 A, schwarz

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, mit Verriegelung, 3-polig, 7° abgewinkelt, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69
Gewinde: M16x1,5
Anschlussquerschnitt: 0,75 - 6,0 mm²
Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss pro Pol: 1
Kennzeichnung: N, L, PE
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I3S S1 M13 SW
[bookmark: _GoBack]Bestellnummer: 96.036.6153.1


